|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказ № 18 от 24.07.2017 Заказ\_18** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Заказчик: Антон | | | | Фирма: ООО "Вудкрафтер" | | | Салон: Производство | | | | | | |  |  | |
| Адрес: г. Москва | | | | Приемщик: Николаев С.С. | | | Исполнитель: Шумсундинов А.Т. | | | | | | |  |  | |
| Телефон: | | | | Дата исполнения: | | |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Шкаф односекционный верхний, создан на основе АД 03 50** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | | | **Материал** | | | **Габариты ш\*в\*г, мм** | | | | **Кол- во** | | | |  |
|  | 2-Верх | Шкаф верхний с одной полкой, фасад комбинированный | | | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | | | **616**\*850\*324  Высота 850 – по чертежу, можно досогласовать | | | | 1 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Шкаф двухсекционный верхний, создан на основе АД 03 50** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | | | **Материал** | | | **Габариты ш\*в\*г, мм** | | | | **Кол- во** | | | |  |
|  | 3-Верх | Шкаф верхний с одной полкой, фасад комбинированный, Петли блюм | | | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | | | **600**\*850\*324 | | | | 1 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Шкаф односекционный верхний угловой, создан на основе АД 03 60** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | | | **Материал** | | | **Габариты ш\*в\*г, мм** | | | | **Кол- во** | | | |  |
|  | 4-Верх | Шкаф верхний угловой с одной полкой, фасад комбинированный, петли блюм | | | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | | | 600\*850\*600 | | | | 1 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Шкаф двухсекционный верхний, создан на основе АД 03 60** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | | | **Материал** | | | **Габариты ш\*в\*г, мм** | | | | **Кол- во** | | | |  |
|  | 5-Верх | Шкаф верхний с посудосушкой, фасад комбинированный, петли блюм | | | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | | | 600\*850\*324 | | | | 1 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Шкаф односекционный верхний, создан на основе АД 03 60** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | | | **Материал** | | | **Габариты ш\*в\*г, мм** | | | | **Кол- во** | | | |
|  | 6-Верх | Шкаф верхний со встраиваемой вытяжкой, фасад комбинированный двухстворчатый, петли блюм  Вытяжка закрепляется под нижней стенкой – размер высоты уточняется по модели вытяжки | | | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | | | 600\***580**\*324 | | | | 1 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Шкаф односекционный верхний, создан на основе АД 03 30** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | | **Описание** | | | **Материал** | | | **Габариты ш\*в\*г, мм** | | | | **Кол- во** | | |
|  | 7-Верх | | Шкаф верхний радиусный, с одной полкой, без фасада | | | Корпус:ДСтП 16 Венге,  стенка: ДВП белая | | | **224**\*850\***324** | | | | 1 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шкаф односекционный верхний, создан на основе АД 03 30** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
| Одностворчатый, открывается вправо, размер 394 – уточняется по обмеру стен (файл) он = 394 (длина стены с плитой = 1730), по чертежу кухни длина стены 1720, размер = 404 | 8-Верх | Шкаф верхний с одной полкой, фасад комбинированный, петли блюм, ограничитель открывания 86 гр. | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | **180**\*850\***294**  294 имеет зазор до стены 40 – в нем проходит короб для выключателя | 1 |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шкаф односекционный нижний, создан на основе АД 03 50** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 2 | Шкаф нижний с одной полкой, фасад комбинированный, петли блюм,  Ножки пластиковые 100 мм | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | **458**\*720\*570 | 1 |
|  | | | | | |
| **Шкаф односекционный нижний, создан на основе АД 03 50** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 3 | Шкаф нижний с одной полкой, фасад комбинированный, петли блюм,  Ножки пластиковые 100 мм | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | **458**\*720\*570 | 1 |
|  | | | | | |
|  | | | | |  |
| **Шкаф односекционный нижний угловой, создан на основе АД 03 90** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 4 | Шкаф нижний угловой под раковину, фасад комбинированный, петли блюм,  Ножки пластиковые 100 мм | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | 900\*720\*900 | 1 |
|  | | | | | |
| **Шкаф односекционный нижний, создан на основе АД 03 30** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 5 | Шкаф нижний с тремя выдвижными ящиками, фасад комбинированный, направляющие тандембокс блюм,  Ножки пластиковые 100 мм | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | 300\*720\*570 | 1 |
|  | | | | | |
|  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шкаф односекционный нижний, создан на основе АД 03 30** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 6 | Шкаф нижний под духовой шкаф, с одним выдвижным ящикам, фасад цельный, направляющие роликовые боярд,  Ножки пластиковые 100 мм  **Без ручки на ящике** | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | 600\*720\*570 | 1 |
|  | | | | | |
|  | | | | |  |
| **Шкаф односекционный нижний, создан на основе АД 03 30** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 7 | Шкаф нижний открытый, с одной радиусной полкой,  Ножки пластиковые 100 мм | Корпус:ДСтП 16 Белый,  задняя стенка: ДВП белая | 250\*720\*250 | 1 |
|  | | | | | |
| **Шкаф двухсекционный нижний, создан на основе АД 03 60** | | | | | |
| **Эскиз** | **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Габариты ш\*в\*г, мм** | **Кол- во** |
|  | 8 | Шкаф нижний, фасад комбинированный, петли блюм,  Ножки пластиковые 100 мм | Корпус:ДСтП 16 Белый,  Фасад: дуб  задняя стенка: ДВП белая | 500\*720\***250**  Размер 500 может быть 530, в угол почти без зазора | 1 |
|  | | | | | |
|  | | | | |  |

# Длинномеры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номера** | **Наименование** | **Материал** | **Длина, мм** | **Кол-во** |
|  |  | **Столешница** |  |  |
| 1 | Столешница | Постформинг tristone 38 мм F-106 из каталога | По предметам | 1 |
| 2 | Цоколь | Пластиковый, белый на клипсах | По предметам | 1 |